Соединение переключателей в имитаторе BKC-18R

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | Б | В | Г |
| ПП21-1(А)В |  | ПП21-3(3А)В | | |

Длинна жгута – 120 мм. Провода – 0,2 кв.мм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № контакта BH-20 | Переключатель | Номер контакта |
| 1 | В | 0 |
| 2 | А | 0 |
| 3 | В | 8 |
| 4 | А | 1 |
| 5 | В | 4 |
| 6 | А | 2 |
| 7 | В | 2 |
| 8 | А | 4 |
| 9 | В | 1 |
| 10 | А | 8 |
| 11 | Г | 8 |
| 12 | Б | 1 |
| 13 | В | 4 |
| 14 | Б | 2 |
| 15 | Г | 2 |
| 16 | Б | 4 |
| 17 | Г | 1 |
| 18 | Б | 8 |
| 19 | Г | 0 |
| 20 | Б | 0 |

Инженер Михайлов М.А.

18.12.2017